附件 1：
西乡街道水库路企龙山BP快速充电站旁市政杂用水取水点建设工程-河道取水过滤反冲洗一体化泵采购项目需求书
	采购项目技术要求
	1.货物的名称：河道取水过滤反冲洗一体化泵
2.数量：1套

3.主要技术参数：

（1）一体化变频泵：Q=60m3/h P≥4KW 扬程>10m。

（2）泵站不锈钢箱体：1500*1200*2.5mm

（3）进水口过滤装置，双层不锈钢过虑网，活动可拆卸
（4）带自动高压反冲洗系统
4.供应商生产前按采购方要求提供一体化泵详细施工设计图，并经采购方确认同意方可生产，且产品应按设计图生产并满足采购方功能需求。
5.交货期：自合同签订之日起30个日历天内负责送至甲方指定的地点。

6.质保期：自设备调试合格之日起一年。


经办人：                     需求单位负责人：
时间：
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