附件 3：
西乡街道水库路企龙山BP快速充电站旁市政杂用水取水点建设工程-河道取水过滤反冲洗一体化泵采购项目报价单

	报价单位
	

	联系人
	
	联系电话
	

	主要技术参数/服务内容

	序号
	名称
	泵性能要求
	材质配置
	数量
	单价

（元）
	小计

（元）
	备注

	1
	泵站不锈钢箱体
	1500*1200*2.5
	SUS-304
	1
	
	
	

	2
	活动检修口及双层过滤网
	1000X1000X15mm
	SUS-304
	1
	
	
	

	3
	吊环
	100X80X8
	SUS-304
	4
	
	
	

	4
	池底冲洗管道
	
	SUS-304
	1
	
	
	

	5
	防滑梯 
	
	SUS-304
	1
	
	
	

	6
	泵筒固定锁件
	
	SUS-304
	6
	
	
	

	7
	单向阀
	DN100
	SUS304
	2
	
	
	

	8
	闸阀
	DN100
	QT450
	1
	
	
	

	9
	耦合三通
	DN100
	SUS-304
	1
	
	
	

	10
	出口法兰
	DN100
	SUS-304
	3
	
	
	

	11
	不锈钢弯头
	DN100
	SUS-304
	1
	
	
	

	12
	防震接头
	DN100
	NR+Q235
	1
	
	
	

	13
	排水管
	102
	SUS-304
	1
	
	
	

	14
	反冲洗装置
	
	SUS-304
	1
	
	
	

	15
	水泵提升管
	
	SUS304
	4
	
	
	

	16
	耦合装置
	
	HT250
	2
	
	
	

	17
	无堵排污泵（变频+压力传感器）
	Q=60m3/h

P≥4KW

扬程>10m
	
	2
	
	
	

	18
	液位浮球控制
	
	
	2
	
	
	

	19
	泵站控制柜含控制电器设备（不锈钢）
	5.5KW*2
	
	1
	
	
	

	20
	组装调试
	
	
	1
	
	
	

	21
	其它配件（根据现场安装需求为满足一体化泵功能所需设备）
	
	
	
	
	
	

	合计总价（元）
	

	售后服务
	质保期  1  年

	报价有效期
	 90  个日历日


注：

1、报价以一次报清，包括但不限于完成预定功能的全新货物、指导安装、随机零配件、调试、培训、质保期服务、运输费、税费及其它各项费用等（需求部门可根据项目特性更改），货币形式为人民币。

2、投标报价精确至元。

3、请报价人认真阅读附件 1 相关要求，提交本报价表，代表已认可并遵守附件 1 表中的技术、商务要求。

4、报价单中，需求部门需根据项目特性及结合项目需求表，在报价回函表“内容”这栏中填写报价人所报货物（服务）的技术参数（内容），如品牌、货物尺寸等。

公司名称（盖章）：
2026年  月  日
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