附件2：             

2027年宝安区暗渠化河道安全隐患检测及评估采购项目报价单
报价单位：                                          联系人及联系方式：
	一、暗渠化河道安全隐患检测评估项目分项单价基准表（人员进涵作业）

	序号
	检测评估类型
	工作内容
	计量单位
	工作量
	含税单价(元)
	备注

	1
	控制点布设和测量
	图根点控制测量
	km
	
	
	综合每公里布设12个控制点

	2
	暗渠化河道过流安全检测
	暗渠结构属性测量：查明暗涵长、宽、高、横纵断面尺寸信息，测量暗涵走向、埋深、顶板高程、底板高程、地面高程、顶板厚度、覆土厚度等信息
	km
	
	
	

	3
	
	淤积测量：查明暗涵的淤积深度/淤积量/分布情况
	km
	
	
	外业与暗渠结构属性测量同步开展

	4
	
	涵内排口及行洪能力调查：查明暗涵内部排口位置、大小、材质等属性信息；查明涵内残墙、坍塌、异物侵入、淤堵等影响过流情况。当暗涵内部排口有排水时，需协助进行氨氮、总磷的水质快测。

	km
	
	
	外业与暗渠结构属性测量同步开展

	5
	暗渠化河道结构安全检测
	河道外观检查：施工期原有缺陷和运行期形成缺陷检查（蜂窝、麻面、孔洞、露筋、结构缝等施工期原有缺陷，剥蚀、掉角、脱落、裂缝、钙溶蚀、墙体垮塌、墙基掏空、灰缝脱落等砌体缺陷、植物根须穿入箱涵等运行期缺陷）
	km
	
	
	

	6
	
	结构变形检测：采用三维激光扫描分析结构变形情况
	km
	
	
	综合每公里平均检测10处

	7
	
	结构检测：混凝土检测（强度、碳化）或砂浆检测（强度、饱满度或松散区）
	km
	
	
	综合每公里暗涵中，混凝土箱涵、浆砌石盖板涵各占50%，测区平均间距20m，回弹碳化100测区、砂浆贯入法50测区

	8
	
	结构检测：钢筋检测（分布、锈蚀、保护层厚度）
	km
	
	
	综合每公里暗涵需完成配筋检测50处，钢筋锈蚀检测20处

	9
	暗渠化河道隐患探测
	地面雷达测线放样：暗渠中线和左右边墙测线放样
	km
	
	
	

	10
	
	地表地质雷达：使用探地雷达从地面开展涵左/中/右边线三条测线探测
	km
	
	
	综合每公里暗涵雷达连测1.0km、点测600点

	11
	
	箱涵内地质雷达：使用探地雷达从涵内开展涵底/左/右侧墙三条测线探测（具备条件检测的左、右边墙和底板）
	km
	
	
	综合每公里暗涵雷达连测2.7km

	12
	
	隐患验证：对疑似空洞、脱空隐患处，在具备钻孔条件下，进行钻孔验证，钻孔验证以手持电钻为主，在疑似隐患点相对几何中心位置进行打钻，钻孔完成后使用钻孔内窥摄像头对隐患内部进行探查或采用不同物探方法进行比对。
	km
	
	
	综合每公里钻孔验证2处，钻孔前应先开展综合管线探查，避免钻碰管线引发事故

	13
	暗渠化河道附属设施检查
	暗渠进出口隐患调查：查明暗渠进、出口中的墙基淘空、地基失稳、护墙结构松动、变形、坍塌、异物堵塞等严重影响防洪安全和周边建筑物安全的缺陷，对检查发现的缺陷现状进行拍照取证
	km
	
	
	综合每公里包含4处暗渠进出口

	14
	
	检查井本体检测：井位及井间距测量、井盖与井座完好性检查、井壁完好性检查、安全防护设施完好性检查、人工爬梯完好性检查等，检查井内出水口的检查，冲刷、护墙结构坍塌、异物堵塞等检查
	km
	
	
	综合每公里配置3人（1名中级职称人员+2名劳务工）+1辆车（含司机）

	15
	
	暗渠化河道附属设施周边土体检查：查明检查井周围土体的松散区、富水区、空洞区、脱空区等病害，并探明其位置及范围。
	km
	
	
	

	16
	暗渠化河道安全评估
	暗渠化河道功能安全评估、暗渠化河道结构安全评估、暗渠化河道附属设施安全评估
	km
	
	
	

	17
	安全文明施工措施费
	安全警示牌、标语、危险处防护措施、作业人员防护、安全培训、教育及检测
	项
	
	
	

	每公里检测评估单价合计（人员入涵）
	km
	
	
	

	二、暗渠化河道安全隐患检测评估项目分项单价基准表（人员无法进涵作业）

	序号
	检测评估类型
	工作内容
	计量单位
	工作量
	含税单价(元)
	备注

	1
	控制点布设和测量
	图根点控制测量
	km
	
	
	综合每公里布设12个控制点

	2
	暗渠化河道过流安全检测
	暗渠结构属性测量：查明暗涵长、宽、高、横纵断面尺寸信息，测量暗涵走向、埋深、顶板高程、底板高程、地面高程、顶板厚度、覆土厚度等信息
	km
	
	
	

	3
	
	淤积测量：查明暗涵的淤积深度/淤积量/分布情况
	km
	
	
	外业与暗渠结构属性测量同步开展

	4
	
	涵内排口及行洪能力调查：查明暗涵内部排口位置、大小、材质等属性信息；查明涵内残墙、坍塌、异物侵入、淤堵等影响过流情况
	km
	
	
	外业与表观缺陷检测同步开展

	5
	暗渠化河道结构安全检测
	河道外观检查：施工期原有缺陷和运行期形成缺陷检查（蜂窝、麻面、孔洞、露筋、结构缝等施工期原有缺陷，剥蚀、掉角、脱落、裂缝、钙溶蚀、墙体垮塌、墙基掏空、灰缝脱落等砌体缺陷、植物根须穿入箱涵等运行期缺陷）
	km
	
	
	

	6
	
	结构变形检测：采用机器人搭载激光或检查进出水口架设三维激光扫描仪的形式检测变形情况
	km
	
	
	综合每公里暗涵有500m具备开展该项检测的条件，采用机器人搭载激光等辅助设施作业

	7
	
	结构检测：混凝土检测（强度、碳化）或砂浆检测（强度、饱满度或松散区）
	km
	
	
	综合每公里暗涵回弹碳化40测区、砂浆贯入法40测区

	8
	
	结构检测：钢筋检测（分布、锈蚀、保护层厚度）
	km
	
	
	综合每公里暗涵需完成配筋检测40处，钢筋锈蚀检测5处

	9
	暗渠化河道隐患探测
	地面雷达测线放样：暗渠中线和左右边墙测线放样
	km
	
	
	

	10
	
	地表地质雷达：使用探地雷达从地面开展涵左/中/右边线三条测线探测
	km
	
	
	综合每公里暗涵雷达连测1.0km、点测600点

	11
	
	箱涵内地质雷达：使用探地雷达从涵内开展涵底/左/右侧墙三条测线探测（具备条件检测的左、右边墙和底板）
	km
	/
	/
	无法开展

	12
	
	隐患验证：对疑似空洞、脱空隐患处，在具备钻孔条件下，进行钻孔验证，钻孔验证以手持电钻为主，在疑似隐患点相对几何中心位置进行打钻，钻孔完成后使用钻孔内窥摄像头对隐患内部进行探查或采用不同物探方法进行比对。
	km
	
	
	综合每公里钻孔验证2处，钻孔前应先开展综合管线探查，避免钻碰管线引发事故

	13
	暗渠化河道附属设施检查
	暗渠进出口隐患调查：查明暗渠进、出口中的墙基淘空、地基失稳、护墙结构松动、变形、坍塌、异物堵塞等严重影响防洪安全和周边建筑物安全的缺陷，对检查发现的缺陷现状进行拍照取证
	km
	
	
	综合每公里包含4处暗渠进出口

	14
	
	检查井本体检测：井位及井间距测量、井盖与井座完好性检查、井壁完好性检查、安全防护设施完好性检查、人工爬梯完好性检查等，检查井内出水口的检查，冲刷、护墙结构坍塌、异物堵塞等检查
	km
	
	
	综合每公里配置3人（1名中级职称人员+2名劳务工）+1辆车（含司机）

	15
	
	暗渠化河道附属设施周边土体检查：查明检查井周围土体的松散区、富水区、空洞区、脱空区等病害，并探明其位置及范围。
	km
	
	
	

	16
	暗渠化河道安全评估
	暗渠化河道功能安全评估、暗渠化河道结构安全评估、暗渠化河道附属设施安全评估
	km
	
	
	

	17
	安全文明施工措施费
	安全警示牌、标语、危险处防护措施、作业人员防护、安全培训、教育及检测
	km
	
	
	

	每公里检测评估单价合计（非人员入涵）
	km
	
	
	


特别说明：

1.潜在投标人（报价供应商）本次报价不作为本项目的投标报价，投标报价以后续招标时投标人递交的正式投标文件为准。

2.报价方式以一次报清，应包括完成本项目所需的所有费用必须包含在投标报价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为投标人优惠，采购人均不予支付；货币形式为人民币。

3.报价保留两位小数。

4.本报价单有效期为90天。

5.请报价人认真阅读附件1相关要求，提交本报价表，代表已认可并遵守附件1表中的技术、商务要求。
                    公司名称：    

                   （公  章）：    

                                    日    期：   年   月   日

