附件1：
深圳市宝排水质检测中心有限公司
2026年排水户水质监测服务采购项目需求书
1、 概述
深圳市宝排水质检测中心有限公司近期计划采购 2026年排水户水质监测服务 ，现对采购标的进行公开询价。
二、具体需求内容如下：
在宝安区内开展餐饮类、洗车服务类(提供维修)、工程建设类、农贸市场服务类的采样和检测工作。采购人负责提供采样点位信息，并安排人员带领供应商到采样地点，供应商按照规范要求开展采样工作以及检测工作。
（一）检测内容
在宝安区内对排水户开展采样和检测工作，其中餐饮类362个、洗车服务类(提供维修)3个、工程建设类2个、农贸市场服务类4个，共计371个排水户。具体如下：
	街道
	类别
	检测项目
	点位数量

	新桥
	餐饮类
	易沉固体、动植物油
	22

	
	农贸市场服务类
	化学需氧量、动植物油
	1

	福永
	餐饮类
	易沉固体、动植物油
	17

	航城
	餐饮类
	易沉固体、动植物油
	47

	燕罗
	餐饮类
	易沉固体、动植物油
	29

	福海
	餐饮类
	易沉固体、动植物油
	25

	
	洗车服务类（提供维修）
	石油类
	1

	
	农贸市场服务类
	化学需氧量、动植物油
	1

	沙井
	餐饮类
	易沉固体、动植物油
	53

	
	洗车服务类（提供维修）
	石油类
	1

	西乡
	餐饮类
	易沉固体、动植物油
	26

	
	工程建设类
	易沉固体
	1

	石岩
	餐饮类
	易沉固体、动植物油
	65

	
	洗车服务类（提供维修）
	石油类
	1

	
	农贸市场服务类
	化学需氧量、动植物油
	1

	新安
	餐饮类
	易沉固体、动植物油
	28

	
	工程建设类
	易沉固体
	1

	松岗
	餐饮类
	易沉固体、动植物油
	50

	
	农贸市场服务类
	化学需氧量、动植物油
	1



（二）服务成果
提供CMA检测报告原件3份，提供采样、分析原始记录（含谱图）和质控记录的复印件（须加盖公章）。
（三）工作时间要求
[bookmark: _GoBack]合同签订后，供应商自行组织开展采样和检测工作， 2026年12月31日前完成全部采样和检测工作，并提供服务成果。在采样过程中如需采购人带领确定采样点位的，需提前5个工作日和采购人沟通。
（四）质量要求
采样时平行样不得低于采样总量的20%，其中一半的平行样（采样总量的10%）需送至采购人实验室，由采购人进行抽检；剩余的一半平行样（采样总量的10%）由供应商自行检测。检测时质控样不得低于检测样品总量的10%。
 （五）仪器设备要求
供应商在提供服务过程中应安排足够数量的人员、采样耗材、采样车辆及检测仪器，并自行承担费用。采购人不提供采样和检测过程中所需的耗材、车辆及检测仪器。
（六）支付方式
完成本项目约定的全部服务内容，提交相应服务成果（CMA检测报告）并经验收合格后30个工作日内，凭增值税专用发票一次性支付全部价款。

