附件2：
深圳市宝安排水有限公司2026-2027年度球墨铸铁检查井盖、水箅盖供应商采购项目
报价单

致：深圳市宝安排水有限公司                  联系人：殷工                    联系方式：13422914868
报价单位：                                  联系人：                        联系方式：

	序号
	产品名称
	井盖规格（mm）
	承压等级（KN）
	产品类别
	单位
	每套重量（KG）
	盖板重量（KG）
	底座重量（KG）
	预估采购数量（套）
	报价
（元/套）

	1
	水箅盖
	500*300
	C250
	传统
	套
	25
	15
	10
	1040
	

	2
	
	500*300
	C250
	传统
	套
	15
	[bookmark: _GoBack]15
	无座
	1505
	

	3
	
	600*400
	C250
	传统
	套
	32
	22
	10
	866
	

	4
	
	600*400
	C250
	传统
	套
	22
	22
	无座
	300
	

	5
	
	750*450
	C250
	传统
	套
	43.2
	31.4
	11.8
	2574
	

	6
	
	750*450
	D400
	传统
	套
	52.6
	40.8
	11.8
	1699
	

	7
	
	750*450
	D400
	传统
	套
	42
	42
	无座
	50
	

	8
	
	750*450
	D400
	防沉降
	套
	60
	42
	18
	30
	

	9
	
	750*450
	D400
	联合式
	套
	94
	/
	/
	26
	

	10
	矩形井盖
	300*300
	C250
	传统
	套
	20
	14
	6
	5
	

	11
	
	400*400
	C250
	传统
	套
	25
	17.5
	7.5
	20
	

	12
	
	500*500
	C250
	传统
	套
	36
	22
	14
	877
	

	13
	
	600*600
	C250
	传统
	套
	49
	35
	14
	5
	

	14
	方形检查井盖
	500*300
	C250
	传统
	套
	33
	23
	10
	132
	

	15
	
	600*400
	C250
	传统
	套
	38
	26.5
	11.5
	114
	

	16
	
	600*400
	D400
	传统
	套
	45
	32
	13
	10
	

	17
	
	600*800
	C250
	传统
	套
	44
	30
	14
	5
	

	18
	
	750*450
	C250
	传统
	套
	48
	33.6
	14.4
	178
	

	19
	
	750*450
	D400
	传统
	套
	62
	43.4
	18.6
	147
	

	20
	圆形检查井盖
	Φ500
	C250
	传统
	套
	60
	32
	28
	135
	

	21
	
	Φ700
	C250
	传统
	套
	85
	44
	41
	3259
	

	22
	
	Φ700
	C250
	防沉降
	套
	85
	44
	41
	15
	

	23
	
	Φ700
	D400
	传统
	套
	106
	53
	53
	2853
	

	24
	
	Φ700
	D400
	防沉降
	套
	106
	53
	53
	715
	

	25
	
	Φ800
	C250
	传统
	套
	96
	56
	40
	5
	

	26
	
	Φ800
	D400
	传统
	套
	115
	70
	45
	12
	

	27
	
	Φ800
	E600
	传统
	套
	170
	100
	70
	2
	

	28
	
	Φ1000
	D400
	防沉降
	套
	200
	110
	90
	2
	

	总价
	¥     （大写：人民币     元）

	备注
	1.报价前请认真阅读井盖、算子相关技术要求；

	
	2.以上圆形检查井盖中φ代表的是井盖井座净开孔CO，例如φ700代表的是井盖井座净开孔为700mm，φ800代表的是井盖井座净开孔为800mm；

	
	3.交货期限：接到书面订单后20个日历日内需将货物送到采购人指定地点；

	
	4.交货方式：供应商根据采购人下单通知分批次供货，到货数量以采购人签收送货单为准；

	
	5.交货地点：采购人指定位置并卸货；

	
	6.报价有效期为180天；

	
	7.其他：供应商须承担设备装卸、运输、安装指导等职责；

	
	8.所供货物为全新合格产品，并配置相应配件保障产品质量；

	
	9.报价精确到元，报价单请附上营业执照、无重大违法记录承诺函；

	
	10.按供货批次进行结算，供应商完成供货，经检验合格后，采购人凭供应商开具的有效发票，支付该批次货款98%,余款至免费保修期满并且供应商完全履行免费保修期（不少于5年）的相关义务后一次无息支付。




报价单位（盖章）：                   
报价时间：2026年     月     日     

营业执照

无重大违法记录承诺函


