附件1：
2027年宝安区暗渠化河道安全隐患检测及评估采购项目需求书
一、工作范围
本项目检测长度暂定约22.42公里，最终检测段落及实际长度以招标文件为准。检测对象为我司管辖的暗渠化河道（总长86.54公里），具体范围详见下表：
表1主河道暗渠计划检测范围
	序号
	河道
名称
	所属街道
	起点位置
	终点
位置
	河道
长度
（km）
	暗涵
长度
（km）

	1
	新圳河
	新安街道
	留仙洞以西（宝安段隆昌路）
	珠江口
	7.1
	2.06

	2
	西乡河
	西乡街道
	铁岗水库
	珠江口前海湾
	7.92
	0

	3
	南昌涌
	西乡街道
	航城街道四季大楼
	珠江口
	1.34
	0

	4
	固戍涌
	西乡街道
	固戍小学西南侧
	珠江口
	0.87
	0.48

	5
	共乐涌
	西乡街道
	康达尔山海上城附近
	珠江口
	4.13
	3.73

	6
	铁岗水库排洪河
	西乡街道
	铁岗水库溢洪道分洪闸
	珠江口
	6.95
	1.84

	7
	咸水涌
	西乡街道
	西乡大道与广深高速公路交汇处西侧低山区
	西乡河
	6.80
	4.00

	8
	西乡大道分流渠
	西乡街道
	西乡大道与西乡河交汇处
	西海堤
	4.79
	4.79

	9
	九围河
	航城街道
	黄麻布村市场附近
	九围河生态库
	3.34
	0.42

	10
	三支渠
	航城街道
	黄田村工业区
	机场外排水渠
	2.6
	0.18

	11
	机场外排渠
	航城街道
	虎背山
	三围码头汇入珠江口
	7.65
	0.62

	12
	黄麻布河
	航城街道
	担水河水库
	九龙坑河
	3.64
	0.22

	13
	九公坑河
	航城街道
	九龙坑水库
	铁岗水库
	3.3
	0

	14
	新涌
	航城街道
	三围工业城
	经金湾大道排入珠江口
	1.91
	0

	15
	机场内排渠
	航城街道
	机场航站B楼南侧
	机场外排渠
	3.59
	1.91

	16
	钟屋排洪渠
	航城街道
	鹤洲村
	机场外排渠
	2.53
	0

	17
	机场北排渠
	福永街道
	旧机场航站楼北
	福永河
	2.72
	2.72

	18
	福永河
	福海街道
	福永河水闸
	宝安机场北汇入珠江口
	4.36
	0

	
	
	福永街道
	大庙山
	福永河水闸
	4.36
	3.4

	19
	玻璃围涌
	福海街道
	和平社区
	截流河
	1.27
	0

	20
	灶下涌
	福海街道
	新和社区灶下涌村
	西海堤灶下涌挡潮闸汇入珠江口
	1.57
	0

	21
	塘尾涌
	福海街道
	和沙路
	截流河
	2.30
	0

	22
	孖庙涌
	福海街道
	新和社区
	河口（汇入福永河处）
	1.91
	0.46

	23
	虾山涌
	福海街道
	福海街道新和社区福洲大道以南
	河口（汇入福永河处）
	0.76
	0

	24
	坳颈涌
	福海街道
	立新水库坝下
	福园二路西侧排入珠江口
	5.06
	0.96

	25
	新桥河
	新桥街道
	长流陂水库坝下
	岗头调节池
	6.41
	0

	26
	万丰河
	新桥街道
	万丰水库下游
	上寮河
	3.45
	2.92

	27
	石岩渠
	新桥街道
	沙福河交叉暗涵
	排涝河汇入口
	1.82
	0.71

	
	
	沙井街道
	
	
	4.01
	2.79

	28
	凼仔涌(沙福河)
	新桥街道
	万丰湖湿地公园
	宝安大道
	1.9
	


5.3

	
	
	沙井街道
	宝安大道
	福海河
	3.84
	

	
	
	福永街道
	福永森林巡防队东北侧100米
	新田大道与凤塘大道交汇处
	3.85
	

	
	
	福海街道
	新田大道与凤塘大道交汇处
	万丰水库
	2.69
	

	29
	上寮河
	新桥街道
	屋山水库主坝下
	岗头调节池
	6.95
	1.57

	30
	共和涌
	沙井街道
	步涌新村西侧
	河口（汇入茅洲河处）
	1.18
	0

	31
	排涝河
	沙井街道
	潭头水闸
	茅洲河
	4.30
	0

	32
	南环河
	沙井街道
	南环路与沙井路交叉口
	沙涌
	2.63
	0

	33
	衙边涌
	沙井街道
	环镇路岗胜路交叉口处
	河口（汇入茅洲河）
	2.61
	1.16

	34
	德丰围涌
	沙井街道
	锦程路西部客运站
	截流河
	2.09
	0

	35
	石围涌
	沙井街道
	民主社区工作站南侧民主大道
	截流河截污闸相交处
	0.83
	0

	36
	下涌
	沙井街道
	南环路与西环路交叉口
	截流河截污闸相交处
	3.92
	0

	37
	沙涌
	沙井街道
	松福大道和一社区
	截流河
	1.32
	0

	38
	和二涌
	沙井街道
	和一社区家和百货（左）、和二市场（右）
	截流河
	1.57
	0

	39
	沙井河
	松岗街道
	潭头水闸
	河口（汇入茅洲河）
	5.81
	0

	40
	松岗河
	松岗街道
	根玉路与东方大道交汇处
	河口（汇入沙井河处）
	8.64
	1.84

	41
	沙浦西排洪渠
	松岗街道
	107国道与松福大道交汇处
	河口（汇入茅洲河处）
	2.35
	0

	42
	潭头河
	松岗街道
	田园路与芙蓉路交汇处
	河口（汇入沙井河处）
	4.72
	1.13

	43
	潭头渠
	松岗街道
	潭头社区
	沙井河
	2.98
	0.85

	44
	东方七支渠
	松岗街道
	东方白马泵站
	沙井河
	3.33
	2.23

	45
	罗田水
	燕罗街道
	罗田水库源头分水坳南
	河口（汇入茅洲河处）
	6.03
	0

	46
	龟岭东水
	燕罗街道
	蔡博士农场
	河口（汇入茅洲河处）
	3.74
	0

	47
	老虎坑水
	燕罗街道
	鸡蹄石山
	河口（汇入茅洲河处）
	3.12
	0

	48
	塘下涌
	燕罗街道
	东莞长安深坑山
	河口（汇入茅洲河）
	4.55
	0

	49
	石岩河
	石岩街道
	石龙大道过路箱涵
	石岩水库
	5.13
	0

	50
	应人石河
	石岩街道
	机荷高速过路箱涵
	铁岗水库
	2.54
	0

	51
	王家庄河
	石岩街道
	洲石路南侧
	天圳河
	0.57
	0.27

	52
	塘头地下河
	石岩街道
	机荷高速与松柏公路立交桥下
	铁岗水库
	1.60
	1.12

	53
	沙芋沥
	石岩街道
	大浪街道扣车场
	希岸酒店旁汇入石岩河
	1.00
	0.22

	54
	塘坑河
	石岩街道
	羊台山北麓
	石岩河
	2.67
	0.32

	55
	上排水
	石岩街道
	坑尾社区黄角岭
	乌石岩庙附近汇入石岩河
	2.34
	1.33

	56
	石陂头支流
	石岩街道
	石陂头水库
	应人石河
	0.67
	0

	57
	天圳河
	石岩街道
	罗租大道与如意路交汇处
	石岩河
	1.81
	0.99

	58
	上屋河
	石岩街道
	上屋社区大坑1.8山
	石岩荔湖幼儿园旁汇入石岩河
	2.28
	1.32

	59
	田心水
	石岩街道
	园岭社区黄角岭
	如意桥涵旁汇入石岩河
	1.78
	1.49

	60
	龙眼水
	石岩街道
	羊台山北麓
	石岩河
	1.80
	0.68

	61
	石龙仔河
	石岩街道
	羊台山北麓
	石龙大道与宝石东路交汇处
	2.30
	0.65

	62
	水田支流
	石岩街道
	牛牯斗水库溢洪道出水涵
	石岩河
	2.47
	1.64

	63
	阿婆髻水
	石岩街道
	阿婆髻水库
副坝
	九公坑河
	1.45
	0

	合计
	223.82
	58.32



表2支流排水渠涵暗渠计划检测范围
	序号
	类型
	名称
	所属
街道
	起止点位置
	总长度（㎞）
	暗渠
长度（㎞）

	1
	支流
	新圳河支流
	新安街道
	创业二路与留仙三路交汇处-留仙三路与洪浪北二路交汇处
	0.45 
	0.12 

	2
	排水渠
	塘坳水
	新安街道
	警察基地、国防基地-铁岗水库
	0.60 
	0.20 

	3
	排水渠涵
	南昌自然村
排水渠
	西乡街道
	豪景苑西北侧-南昌涌
	0.25 
	0.00 

	4
	支流
	铁岗水库排洪河上游支流一
	西乡街道
	平峦山-铁岗水库排洪河（桃花源科技创新园第三分园段）
	1.10 
	0.00 

	5
	支流
	铁岗水库排洪河上游支流二
	西乡街道
	平峦山-铁岗水库排洪河（益成工业园段）
	0.50 
	0.00 

	6
	支流
	南昌涌支流
	西乡街道
	宝安大道西侧塘西小区-南昌涌干流
	1.72 
	1.29 

	7
	支流
	汇潮工业区明渠
	西乡街道
	宝安区西乡新安第二工业区-铁岗水库排洪河107国道下游段
	0.20 
	0.00 

	8
	支流
	九围河支流一
	航城街道
	符龙坑水库-九围河
	1.18 
	0.00 

	9
	支流
	九围河支流二
	航城街道
	富源学校附近-九围河
	1.00 
	0.48 

	10
	支流
	钟屋排洪渠支流
	航城街道
	机荷立交至钟屋工业区
	0.90 
	0.00 

	11
	支流
	牛其坑排洪渠
	福永街道
	汇入机场北排洪渠
	1.90 
	1.09 

	12
	支流
	龙王庙截洪渠
	福永街道
	龙王古庙-福凤路七沥排洪渠
	2.10 
	0.05 

	13
	支流
	凤凰西区排洪渠
	福永街道
	凤凰塔-新田排洪渠
	1.00 
	1.00 

	14
	支流
	凤凰东区排洪渠
	福永街道
	广深高速西侧往左流和近广深公路107东侧-新田排洪渠
	1.19 
	0.24 

	15
	支流
	凤凰岩沙下排洪渠
	福永街道
	南起于莲花池，向北汇入屋山水库
	0.50 
	0.00 

	16
	支流
	凤凰长尾坑排洪渠
	福永街道
	南起于凤凰山片区国有土地管理处，向北汇入南北段，南北段北起七沥水 库，向南汇入七沥排洪渠
	0.60 
	0.00 

	17
	支流
	龙王庙截洪支渠
	福永街道
	东起于凤凰山，向西汇入龙王庙截洪渠
	0.20 
	0.00 

	18
	排水渠
	立新引水渠
	福永街道
	发源于立新水库，经恒丰御景水岸以东北走向穿过107国道、凤凰广场、岭下村后沿京港澳高速到达新围村第三工业区东侧后横穿京港澳高速 接入屋山水库坝下
	4.00 
	3.75 

	19
	支流
	机场七道排水渠
	福永街道
	西起于机场候机楼，东至航站四路和机场七道交汇处
	0.10 
	0.00 

	20
	排水渠涵
	凤凰山环绿道截水沟
	福永街道
	起于长尾坑排洪渠源头，东至岩沙下排洪渠源头
	1.70 
	0.00 

	21
	排水渠
	七沥尾引水渠
	新桥街道
	七沥水库副坝至七沥水库边
	1.00 
	0.00 

	22
	支流
	永福三路排水渠
	福永街道
	日富路27号旁-日富路与福永大道交汇处
	0.33 
	0.19 

	23
	支流
	新六旧村排河
	福海街道
	福永海鲜市场至新和泵站排到福永河
	0.90 
	0.60 

	24
	支流
	远东大道西排河
	福海街道
	起点于远东幕墙制品公司北侧起往西流向，终点最后排入福永河
	0.25 
	0.00 

	25
	支流
	坳颈涌和顺支渠
	福海街道
	起于康和公园，向南沿和顺路汇入坳颈涌
	0.25 
	0.10 

	26
	支流
	立新泄洪渠
	福海街道
	南起于立新水库，向南汇入新田排洪渠
	0.60 
	0.35 

	27
	支流
	万丰水库排洪渠
	福海街道
	西起于新田排洪渠，向东至稔田工业北路再往北接入沙福河
	0.55 
	0.00 

	28
	支流
	新田排洪渠支渠
	福海街道
	东起于新田大道，向西汇入新田排洪渠
	0.80 
	0.65 

	29
	支流
	黄埔自流渠
	新桥街道
	东环路西侧-河口（汇入上寮河处）
	1.28 
	1.14 

	30
	排水渠涵
	庄村工业区排水渠
	新桥街道
	新宜二路-庄村商业街
	0.36 
	0.10

	31
	排水渠涵
	新桥长巷排水渠
	新桥街道
	新桥二路-下西泵站前池
	0.54 
	0.00 

	32
	支流
	德昌至新二排洪渠
	新桥街道
	东环路504号隆兴厂门前-河口（汇入新桥河处）
	2.89 
	1.83 

	33
	支流
	新二至庄村社区排洪渠
	新桥街道
	怡丰工业区门前-新桥河汇合口
	1.14 
	0.75 

	34
	支流
	新桥社区排水渠1
	新桥街道
	新桥社区-地塘头泵站
	0.19 
	0.00 

	35
	排水渠涵
	新桥社区排水渠2
	新桥街道
	塘面南二巷1号-下西泵站
	0.33 
	0.17 

	36
	支流
	新桥河支流3
	新桥街道
	长流陂水库三防物资仓库，长流陂水 厂-新桥河干流
	1.01 
	0.00 

	37
	支流
	上寮河支流SL-ZL-01
	新桥街道
	新盛达公司-上寮河起点
	0.25 
	0.05 

	38
	支流
	万丰社区排水渠
	新桥街道
	万丰湖湿地公园-汇入沙福河处
	0.15 
	0.00 

	39
	支流
	和二涌支流
	沙井街道
	和二市场-汇入和二涌处
	0.70 
	0.00 

	40
	支流
	龙须沟
	沙井街道
	辛居路-下冲路
	2.37 
	1.30 

	41
	支流
	三间仔渠
	沙井街道
	三间仔街-河口（汇入下涌处）
	0.50 
	0.00 

	42
	支流
	石围排水渠
	沙井街道
	德丰围涌交汇处-石围涌交汇处
	0.86 
	0.00 

	43
	支流
	德丰排洪渠
	沙井街道
	锦程路-民主德丰泵站
	1.31 
	0.00 

	44
	支流
	步涌排洪渠
	沙井街道
	新和大道-步涌大洋田泵站
	0.80 
	0.00 

	45
	支流
	后亭排水渠
	沙井街道
	北亭路-后亭码头泵
	0.26 
	0.00 

	46
	支流
	璺岗水库排洪渠
	沙井街道
	欣丰路金丰雅阁-岗背路汇入石岩渠处
	0.30 
	0.00 

	47
	排水渠涵
	三间仔渠（延伸段）
	沙井街道
	民主三间仔泵站-石围涌汇合口
	1.10 
	0.00 

	48
	支流
	沙三涌
	沙井街道
	帝堂路开始盖板渠至沙三截污闸
	0.22 
	0.00 

	49
	排水渠涵
	德丰围左岸支渠
	沙井街道
	民主德丰泵站南侧-汇入石围排水渠处
	0.27 
	0.07 

	50
	支流
	沙四社区排水渠
	沙井街道
	排涝河左岸沙一心愿幼儿园西侧-汇入衙边涌处
	0.50 
	0.10 

	51
	支流
	朗下旧村至江朗排洪渠
	松岗街道
	朗下社区广深高速旁边-沙井河
	1.87 
	1.42 

	52
	支流
	松岗泵站排洪渠
	松岗街道
	松涛社区松环路旁
	0.25 
	0.00 

	53
	支流
	东风村排洪渠
	松岗街道
	楼岗社区沙江路旁
	0.70 
	0.00 

	54
	排水渠涵
	东风旧村排洪渠
	松岗街道
	东风村-东风路
	0.80 
	0.30 

	55
	支流
	创业二路至江边排洪渠
	松岗街道
	江边创业二路北侧至沙井河
	0.81 
	0.21 

	56
	支流
	沙浦围排洪渠
	松岗街道
	沙浦围社区宝安大道旁-沙浦西排洪渠
	0.71 
	0.52 

	57
	排水渠涵
	沙浦围第二工业区排洪渠
	松岗街道
	朗碧路-松福沙浦围天桥
	0.55 
	0.47 

	58
	支流
	西水渠
	松岗街道
	松岗社保站
	6.33 
	0.00 

	59
	支流
	蚌岗排洪渠
	松岗街道
	蚌岗段
	0.08 
	0.00 

	60
	支流
	潭头工业园排洪渠
	松岗街道
	潭头工业园
	0.45 
	0.00 

	61
	支流
	沙浦西排洪渠支流（禾花渠）
	松岗街道
	沙浦西排洪渠
	0.45 
	0.00 

	62
	支流
	莫园涌
	松岗街道
	107国道与高速桥交汇处
	1.20 
	0.00 

	63
	支流
	立业路至沿河路排洪渠
	松岗街道
	立业路与东方大道交汇处-松岗河
	1.54 
	1.42 

	64
	支流
	沙浦及沙浦围工业大道排洪渠
	松岗街道
	松兴路与沙浦围工业大道交汇处-松岗河
	0.77 
	0.62 

	65
	排水渠涵
	沙浦一村至沙浦一路排洪渠
	松岗街道
	107国道旁-沙浦及沙浦围工业大道排洪渠
	1.68 
	1.54 

	66
	支流
	潭头河TH-01
	松岗街道
	田园路与芙蓉路交汇处
	0.17 
	0.12 

	67
	支流
	山门（三工业区）排洪渠
	燕罗街道
	山门社区松罗路旁
	1.07 
	0.00 

	68
	支流
	燕川北部排洪渠
	燕罗街道
	燕川社区朝阳路旁-罗田水
	2.17 
	0.26 

	69
	支流
	洪桥头排洪渠
	燕罗街道
	松福大道辅路旁
	1.30 
	0.00 

	70
	支流
	山门排洪渠
	燕罗街道
	锦江路-松岗河
	0.93 
	0.12 

	71
	支流
	红围公园排洪渠
	燕罗街道
	红围公园南侧-塘下涌
	0.54 
	0.34 

	72
	支流
	龟头山排洪渠
	燕罗街道
	洋涌路众和花园段
	0.36 
	0.00 

	73
	排水渠涵
	乔山尾工业区山边渠
	燕罗街道
	乔山尾工业园段
	0.45 
	0.00 

	74
	排水渠涵
	沙江路排洪渠
	燕罗街道
	沙江路段
	0.45 
	0.00 

	75
	排水渠涵
	山门第一工业区排洪渠
	燕罗街道
	山门第一工业区段
	0.43 
	0.00 

	76
	排水渠涵
	松岗社保站排洪渠
	燕罗街道
	松岗社保站段
	0.19 
	0.14 

	77
	支流
	松山墓园排洪渠
	燕罗街道
	罗田水源头段
	0.55 
	0.00 

	78
	支流
	牛角路排洪渠
	燕罗街道
	牛角路段-龟领东水
	0.63 
	0.50 

	79
	支流
	燕川北部山边排洪渠
	燕罗街道
	燕川北部工业园段
	0.37 
	0.22 

	80
	支流
	老虎坑水-未纳入治理范围段
	燕罗街道
	水泉路段
	0.12 
	0.00 

	81
	支流
	老虎坑水-支流LH-01
	燕罗街道
	水泉路段
	0.34 
	0.00 

	82
	支流
	老虎坑水-支流LH-02
	燕罗街道
	水泉路段
	0.18 
	0.00 

	83
	支流
	龟岭东水-未纳入治理范围河道1
	燕罗街道
	燕山大道尽头段
	0.40 
	0.00 

	84
	支流
	老虎坑源头段支流
	燕罗街道
	水泉路段
	0.32 
	0.00 

	85
	支流
	应人石河老村支流
	石岩街道
	盛世华联-应人石育才学校西北
	0.40 
	0.05 

	86
	支流
	应人石河高排支流
	石岩街道
	松白路应人石辅路-一见公寓处
	0.80 
	0.00 

	87
	支流
	塘丽路沟渠
	石岩街道
	深圳市欣科达包装有限公司-塘坑统建楼上游左岸
	0.85 
	0.00 

	88
	支流
	水田新村沟渠
	石岩街道
	羊台山隧道-水田新村牌坊
	0.30 
	0.00 

	89
	支流
	塘头地下河源头沟渠
	石岩街道
	松白路机荷高速桥下-塘头地下河上游
	0.17 
	0.00 

	90
	支流
	塘头地下河上游右岸沟渠
	石岩街道
	松白路机荷高速桥旁-塘头地下河上游
	0.10 
	0.00 

	91
	支流
	水田支流石龙仔桥沟渠
	石岩街道
	三民工业区-水田支流
	0.03 
	0.02 

	92
	排水渠涵
	洲石路边麻布公园门口处沟渠
	石岩街道
	洲石路麻布公园门口排放口处-奋达科技园池塘
	0.50 
	0.40 

	93
	排水渠涵
	白坑窝支流沟渠
	石岩街道
	石岩北环路金三角石材交易市场东南侧-石岩生态库
	0.60 
	0.00 

	94
	排水渠涵
	松白路径贝市场沟渠（合志和厂段）
	石岩街道
	径贝综合市场-白坑窝末端
	0.35 
	0.00 

	95
	支流
	龙眼山水沟渠
	石岩街道
	羊台山-龙眼山水高尔夫球场下侧
	0.30 
	0.00 

	96
	支流
	牛牯斗沟渠
	石岩街道
	牛牯斗水库溢洪道-水田支流
	0.50 
	0.17 

	97
	支流
	沙芋沥中游沟渠
	石岩街道
	君豪盛金属厂背后-沙芋沥中游
	0.10 
	0.00 

	98
	支流
	沙芋沥下游左岸沈海高速路沟渠
	石岩街道
	石观路沈海高速桥下-水田收费公交站
	0.20 
	0.00 

	99
	排水渠涵
	科技四路市政雨水排放口沟渠
	石岩街道
	宏发工业区科技四路市政雨水排放口-水库库区排洪渠
	0.80 
	0.00 

	100
	支流
	石岩大道与育才路交汇处沟渠
	石岩街道
	石清大道箱涵-石岩大道与育才路交汇市政检查井
	1.00 
	0.15 

	101
	支流
	石岩河源益达办公大楼沟渠
	石岩街道
	新时代工业城西北角-羊台山路旁
	1.00 
	0.36 

	102
	支流
	塘头地下河上游箱涵
	石岩街道
	沈海高速与松白路交叉口旁-松白路与天宝路交叉口
	0.10 
	0.05 

	103
	支流
	塘头地下河上游沟渠
	石岩街道
	上川路与松白路交汇处-沈海高速路与松白路交汇处旁
	0.10 
	0.00 

	104
	支流
	石陂头支流上游右岸沟渠
	石岩街道
	石陂头支流源头旁-应人石路
	0.65 
	0.00 

	105
	支流
	石陂头支流中游左岸沟渠
	石岩街道
	羊台山山脚下-上游小桥旁
	0.30 
	0.00 

	106
	排水渠涵
	任达山庄排水沟
	石岩街道
	任达山庄-洲石路泵站旁
	0.50 
	0.00 

	107
	排水渠涵
	山和农庄排水沟
	石岩街道
	山和农庄-洲石路泵站旁
	0.30 
	0.00 

	108
	排水渠涵
	塘头小学排水渠
	石岩街道
	塘头小学-长坑水
	0.30 
	0.00 

	109
	排水渠涵
	麻布新村工业区跨绿道排水渠
	石岩街道
	麻布新村工业区-麻布新村生态池
	0.12 
	0.00 

	110
	排水渠
	麻布水
	石岩街道
	麻布第二工业区-青草排公园旁
	0.80 
	0.00 

	111
	支流
	大垄水库桥支渠
	石岩街道
	大垄水库-外环路桥下沉淀池
	1.00 
	0.30 

	112
	排水渠
	长坑水
	石岩街道
	宏发科技园西北角-南光高速与长坑水交汇处西南
	2.73 
	0.00 

	113
	排水渠
	鸡啼径水
	石岩街道
	青塘二路旁-铁岗水库
	0.70 
	0.00 

	114
	排水渠
	料坑水
	石岩街道
	料坑新村公交总站旁菜地-机荷高速处汇入铁岗水库
	2.90 
	2.00 

	115
	支流
	罗田水日升路支流
	燕罗街道
	广田路-日升路
	0.067
	0

	116
	支流
	松岗河五指耙水库段支流（水库溢洪道交界，算入支流）
	松岗街道
	五指耙水库溢洪道-松岗河田洋五路
	1.65
	0.9

	117
	支流
	老虎坑水库段支流（水库溢洪道交界，算入支流）
	燕罗街道
	水泉路段
	0.191
	0

	118
	支流
	罗田水罗田水库段支流（水库溢洪道交界，算入支流）
	燕罗街道
	松山调蓄湖-罗田水库溢洪道交界
	0.702
	0

	合计
	93.47
	28.22



二、法律法规及标准规范
（1）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；
（2）《水利水电工程测量规范》（SL197-2013）；
（3）《工程测量标准》(GB50026-2020)；
（4）《城市工程地球物理探测规范》CJJ7-2017；
（5）《市政工程勘察规范》CJJ56-2012；
（6）《暗渠化河道安全检测与评估技术规程》（T/CSPSTC 80-2021）。
（7）《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1:500、1:1000、1:2000地形图图式》（GB/T20257.1—2017）；
（8）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T 2009-2010）；
（9）《卫星定位城市测量技术标准》(CJJ/T73-2019)；
（10）《城市排水防涝设施普查数据采集与管理技术导则（试行）》，住房和城乡建设部，2013.06；
（11）《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》T/CECS 02-2020；
（12）《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136-2017
（13）《水利水电工程水文计算规范》（SL/T278-2020）；
（14）《地质灾害危险性评估技术规程》；
（15）《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》；
（16）《深圳市宝安排水有限公司有限空间作业安全管理暂行办法（第二次修订）》；
（17）《测绘作业人员安全规范》（CH1016-2008）；
（18）《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（GB/T45001-2020）；
三、主要工作内容
[bookmark: _GoBack]（1）对本项目涉及的暗渠化河道开展暗渠化河道过流安全检测、暗渠化河道结构安全检测、暗渠化河道隐患探测、暗渠化河道附属设施检查、暗渠化河道安全评估。
（2）检测设备应满足项目需求且定期校验；检测成果应真实、准确，精度符合要求；资料应及时整理、分析、整编入库。
（3）初步计划开展时间为服务合同签订起至2027年12月（实际时间以后续招标文件为准）。
四、单位资质要求
（1）报价人必须是依法在中华人民共和国境内注册，且具有独立法人资格的企业或其他组织(提供有效的营业执照或法人（登记）证书扫描件)。
（2）报价人近三年（从招标公告发布之日起倒推），在经营活动中没有重大违法记录，提供无重大违法记录的承诺函。（注：“重大违法违规行为”，是指报价人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
（3）报价人须具备由政府部门颁发的工程勘察乙级（含）以上资质（须包含工程测量专业）或测绘乙级资质（含）以上资质（须包含工程测量专业）(提供有效资质证书扫描件)。
（4）必须按照本项目需求内容的技术要求和相关行业标准报价。
（5）报价人须提供近三年至少一项类似项目勘察业绩，证明材料要求如下：提供加盖甲乙双方公章的合同关键页复印件，时间以合同签订日期为准，复印件须体现合同金额、项目内容，并加盖报价人公章。
（6）本项目招标时将不接受联合体投标，不允许任何形式分包（含劳务分包），不允许转包。
五、提交成果
检测成果依计划按要求提交。暗渠化河道安全隐患检测评估成果要求如下：
（1）暗渠化河道安全隐患检测报告；
（2）暗渠化河道内部检查所有影像资料；
（3）GIS系统需录入的所有视频、数据及最终成果；
（4）暗渠化河道所有检测数据并将GIS数据入库。
（5）暗渠化河道检测成果图及成果表。
六、验收要求
报价人提供相应结果资料应满足暗渠化河道检测评估相关技术规定规范的要求，成果需进行专家评审，并获宝安排水和区水务局审核后通过。





经办人：                                     需求单位负责人：
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